**Dynacem – Þrýstisteypa / þansteypa sem sprengir klöpp og steypu**

**Leiðbeiningar fyrir notkun**

**Blöndun : Blandið 1,25 – 1,4 ltr af vatni út í 5 kg af Dynacem sementi. Hrærið vel með borvél og hræripinna í 1 – 1.5 mín. Ef hitastig er lágt er betra að nota volgt eða heitt vatn fyrir fljótari virkni. Hellið strax í holurnar og fyllið þær ekki alveg og skiljið 2-3 cm eftir tómt.**

**Borun : 30 mm bor : Borið amk 150 mm djúp göt með 150 – 450 mm á milli borholna / gata. Þéttari holur þýða betri og fljótari virkni.**

**40 mm bor : borið amk 200 mm djúpar holur og hafið 200 – 600 mm á milli holna,**

**ATH verið ekki í kringum borsvæðið amk 12 klst frá aðgerð eða amk farið með gát. Horfið ekki beint ofan í holur þar sem efni eða jarðvegur getur sprungið upp.**

**Nánari og ítarlegri upplýsingar á tæknilýsingablaði.**

**Technical datasheet and instructions on this link**

[**https://files.dynacem.com/uk-en/download/non-explosive-demolition-agent-dynacem-data-sheet-sm.pdf**](https://files.dynacem.com/uk-en/download/non-explosive-demolition-agent-dynacem-data-sheet-sm.pdf)

**A black background with white text

Description automatically generatedÁsgeir Stefánsson s 7799606**